**Obrazac 3.**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Postupak nabave: **Informacijska računalna oprema**

Evidencijski broj:  **E-MV-16/2017**

Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(upisati naziv ponuditelja/zajednice gospodarskih subjekata)*

*Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke uvjete koje ponuđena roba mora zadovoljavati.*

*Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «UVJETI ISPUNJENI (Da/Ne)» te ukoliko odgovori „DA“ na taj se način obvezuje na nuđenje opreme koja minimalno ispunjava traženi tehnički uvjet. Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi da je neki odgovor „NE“ ili uopće nije odgovoreno, ponuda će biti odbijena.*

*Ukoliko ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod ili proizvod boljih tehničkih uvjeta od traženih, u stupcu "Ponuđeno" potrebno je upisati točan naziv/karakteristiku/značajku komponente koju ponuditelj nudi, a koja mora biti ista ili bolja od traženih uvjeta.*

*U stupcu «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj upisuje bilješke, napomene vezano za ponuđeno proizvod ili broj stranice u prospektu, katalogu ili brošuri proizvođača odnosno web stranicu proizvođača na kojoj je vidljiva specifikacija nuđenog proizvoda.*

*Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj* ***NE POPUNJAVA****, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja.*

*Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.*

*U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Minimalni tehnički uvjeti | UVJETI ISPUNJENI (Da/Ne) | PONUĐENO | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | OCJENA  (DA/NE) |
| 1. | Sigurnosno rješenje Fortinet ili jednakovrijedno |  |  |  |  |
| 1.1. | Fortigate 300D , Hardware plus 1 godina 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle ili jednakovrijedno |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 1 godina UTM paket (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services) ili jednakovrijedno |  |  |  |  |
| 1.2. | FortiGate-VM "virtual appliance" dizajniran za VMware ESX and ESXi ptalformu. 2 x vCPU core, (do) 4 GB RAM ne VDOM podršku ili jednakovrijedno |  |  |  |  |
| 1.2.1. | 1 Year UTM Bundle (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services ili jednakovrijedno |  |  |  |  |
| 1.3. | FortMail 200E, Email Security Appliance - 4 x GE RJ45 ports, 1TB Storage  Hardware plus 1 godina 8x5 FortiCare and FortiGuard paket ili jednakovrijedno |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 1 godina 24x7 FortiCare plus FortiGuard Bundle Contract ili jednakovrijedno |  |  |  |  |
| 1.4. | Sva ponuđena oprema ima 24 mjeseci jamstva i podrške. |  |  |  |  |
| 1 | | | | | |
| 2. | Memorija za poslužitelje HP DL 380 G8 ili jednakovrijedno |  |  |  |  |
| 2.1. | 647901-B21 16 GB, 1333 MHz, DDR3 SDRAM |  |  |  |  |