**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA** **PREDMETA NABAVE (Obrazac 4.)**

**Napomena: Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Predmet br.** | **Tražene specifikacije** | | **Ponuđene specifikacije** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju** |
| 1. | **Osobno vozilo niže srednje/kompaktne klase**  **Količina: 1 komad** | | | |
|  | **Naziv proizvođača:** | |  |  |
|  | **Naziv modela:** | |  |  |
| 1.1 | Vrsta motora | Diesel |  |  |
| 1.2 | Obujam | 1500-2000 cm³ |  |  |
| 1.3 | Najveća snaga | 70 – 110 kW |  |  |
| 1.4 | Mjenjač | ručni mjenjač |  |  |
| 1.5 | Broj vrata | 5 |  |  |
| 1.6 | Broj sjedala | 5 |  |  |
| 1.7 | Servo upravljač, podesiv po visini i dubini | |  |  |
| 1.8 | ABS uređaj | |  |  |
| 2.0 | Uređaj protiv proklizavanja pogonskih kotača | |  |  |
| 2.1 | Elektronski program stabilnosti | |  |  |
| 2.2 | Zračni jastuk za vozača i suvozača | |  |  |
| 2.3 | Bočni zračni jastuk za vozača i suvozača | |  |  |
| 2.4 | Centralno daljinsko zaključavanje | |  |  |
| 2.5 | Klima uređaj | |  |  |
| 2.6 | Svijetla za maglu | |  |  |
| 3.1 | Ostala oprema | gumeni tepisi, vatrogasni aparat punjen prahom ABC 1 kg, prva pomoć u skladu s HRN-1112, sigurnosni trokut, reflektirajući prsluk u skladu s EN471 |  |  |
| 3.2 | Pričuvna guma | |  |  |
| 3.3 | Jamstvo | Na motor najmanje 5 godina ili 100.000 km- Jamstvo na prohrđavanje najmanje 8 godina |  |  |
| 3.4 | Održavanje | Mobilno jamstvo - najmanje 5 godina |  |  |
|  | **KRITERIJI ZELENE JAVNE NABAVE**  **Sukladno Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine i**  **Pravilniku o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz** | | | |
| 4.1 | Emisija CO2 /km do 90g |  |  |  |
| 4.2 | Emisija ispušnih plinova sukladna s EURO 6 standardima. Priručnik i upute za „eko-vožnju“ moraju biti isporučene s vozilom. |  |  |  |
| 4.3 | Buka  najviše do 68 decibela (dB) |  |  |  |

Ponuditelj je u ponudi dužan dostaviti tehničku dokumentaciju (katalog, prospekt ili slično) iz koje su vidljivi podaci o traženim tehničkim karakteristikama, sukladno točkama 15.2.1. ili 15.2.2. Dokumentacije za nadmetanje, kao i Priručnik i upute za „eko-vožnju“ iz točke 4.2 ovog obrasca.