**Obrazac 5.3. – Grupa 3. – TIP MASH (ILI JEDNAKOVRIJEDAN)**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Postupak nabave: Uredski namještaj

Grupa 2. STOLAC – TIP MASH (ILI JEDNAKOVRIJEDAN)

Evidencijski broj: E-JN-9/2017

Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(upisati naziv ponuditelja/zajednice gospodarskih subjekata, adresa, OIB)*

osigurava minimalne tehničke karakteristike:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE** | **UVJETI ISPUNJENI**  **(DA/NE)** | **PONUĐENO - TIP** | **BILJEŠKE, NAPOMENE, REFERENCE NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU** | | **OCJENA**  **(DA/NE)** |
|  | | | | | |
| **Dimenzije: visina stolice:110-120 cm, visina sjedala:47-57 cm, ukupna širina:62 cm, širina sjedala:49 cm, dubina sjedala:50 cm,** |  |  | |  |  |
| **Sjedalo: tapecirano, presvučeno u eko kožu u kombinaciji sa crnom tkaninom.** |  |  | |  |  |
| **Naslon: mrežasti crni poliester,** |  |  | |  |  |
| **Rukonaslon: fiksni, podešavanje visine sjedala:plinski podizač** |  |  | |  |  |
| **Mehanizam: tilt mehanizam sa tension control sistemom za reguliranje otpora naslona stolice,** |  |  | |  |  |
| **Sjedalo: okretno,** |  |  | |  |  |
| **Baza stolice: peterokraki križ u CR izvedbi sa pet osnozaokretnih kotačića namjene za meke podloge(tepih i sl) .** |  |  | |  |  |

Jamstvo: 12 mjeseci

Ukoliko odabrani ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod isto mora dokazati katalogom i tehničkom specifikacijom, uz ponudu, kojom se potvrđuje karakteristike traženih predmeta nabave.

Odabrani ponuditelj se obavezuje, ako to naručitelj zahtijeva, u roku od 3 dana od dana traženja dostaviti uzorak ponuđenog jednakovrijednog proizvoda.

M.P.

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2017. *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)*